**FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

**À Câmara Municipal de Valinhos**

**OBJETO:** Aquisição de itens de informática.

|  |
| --- |
| **DADOS DA EMPRESA** |
| **REFERENTE À EMPRESA** |
| Razão social: |
| CNPJ: |
| Endereço: |
| Telefone: | E-mail: |
| **REFERENTE AO REPRESENTANTE LEGAL** **QUE ASSINARÁ O CONTRATO** |
| Nome: |
| Cargo: |
| E-mail institucional: | E-mail pessoal: |
| Telefone(s): |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde.** | **Un.** | **Especificação** | **Marca**(se aplicável) | **R$ Unit.** | **R$ Total** |
| 1 | 60 | Un. | SSD 2.5" 256GB Sata III 6Gb/s, leitura/gravação: 500MBs/450MBs ou superior. |  |  |  |
| 2 | 10 | Un. | SSD 2.5" 512GB Sata III 6Gb/s, leitura/gravação: 500MBs/450MBs ou superior. |  |  |  |
| 3 | 20 | Un. | SSD 2.5" 1TB Sata III 6Gb/s, leitura/gravação: 500MBs/450MBs ou superior. |  |  |  |
| 4 | 70 | Un. | Mouse Óptico, Interface USB 2.0, 2 botões + Scroll, resolução mínima 800 dpi, comprimento mínimo do cabo de 1,40m, dimensões mínimas de 100/60/30 mm (comp/Larg/Alt), compatível com Windows 7/8/10. |  |  |  |
| 5 | 20 | Un. | Pen Drive 64Gb, Conexão USB 2.0 |  |  |  |
| 6 | 30 | Un. | Fonte de Alimentação ATX 24 pinos 600w ou superior, Padrão Eficiência 80 Plus, PFC ativo, mínimo de 4 conectores SATA, 2 conectores PATA(IDE), conector CPU 12v 8 pinos(4+4), PCIe 8 pinos (6+2), refrigeração Fan 120mm |  |  |  |
| 7 | 70 | Un. | Teclado com interface USB com formato agradável para digitação contínua, Teclado em português padrão ABNT2(Brasil) com ç, Teclas silenciosas, de rápida resposta para melhor utilização, LED indicativo das funções Num Lock, CapsLock e Scroll Lock |  |  |  |
| 8 | 8 | Un. | Tubo Pasta térmica seringa prata 5g ou superior, Condutividade Térmica 3,8 W/mK ou superior, fórmula sem condutividade elétrica. |  |  |  |
| 9 | 40 | Un. | Aparelho telefônico com fio, cor preta, 15 teclas (12 numéricas + 3 função Flash, Mudo, Rediscar), posição mesa ou parede, regulagem volume alto, médio e baixo. |  |  |  |
| 10 | 5 | Un. | Adaptador/conversor HDMI macho x VGA fêmea. |  |  |  |
| 11 | 8 | Un. | Bateria estacionária selada recarregável 12 volts 7,2 ah para uso em nobreak. |  |  |  |
| 12 | 2 | Un. | Baterias estacionárias seladas para nobreak, livres de manutenção, 12v 50AH, terminal L, Chumbo-ácido, medidas 210mm x 175mm x 175mm, margem +-2mm. |  |  |  |
| 13 | 20 | Un. | Câmeras de monitoramento Bullet protocolo HDCVI lente 2.8 mm, com IR 20m,1MB, conexão BNC, alimentação 12v, compatível com DVR Intelbrás. |  |  |  |
| 14 | 10 | Un. | Câmeras externa WIFI Full HD, lente 2,8mm, resolução 1MB, visão noturna 30m, gravação em DVR pelo protocolo ONVIF, áudio AAC com microfone embutido, Proteção IP67. |  |  |  |
| 15 | 100 | Un. | Bateria de litio CR2032 3v para placa mãe PC. |  |  |  |
| 16 | 15 | Un. | Caixa de som 2.0 para PC, potência 3W RMS ou superior, botão liga/desliga e volume, LED Power, Plug estéreo 3,5mm, alimentação via USB,Saída para fone de ouvido. |  |  |  |
| 17 | 1 | Un. | Parafusadeira sem fio profissional, bateria de 3.6V, potência mínima de 6W, velocidade de torração de 360 rpm, dimensões de até 200 mm decomprimento e máximo de 40 mm de largura em razão do uso com notebooks, mandril com encaixe de ¼ hexagonal, torque máximo de 5 Nm comregulagem, entrada para carregamento via USB.**Obs:** Entrega em até 10 (dez) dias corridos. |  |  |  |
| 18 | 1 | Un. | Jogo de Bits/Ponteiras com 46 Peças Encaixe Sextavado, fabricado com aço cromo vanádio. Acabamento do Bits: Fosfatizado. Tipo do encaixedos bits: Sextavado - 1/4".**Obs:** Entrega em até 10 (dez) dias corridos. |  |  |  |
| 19 | 1 | Un. | Jogo de Bits/Ponteiras de Precisão com mínimo de 60 Peças Encaixe Sextavado de 4 mm, fabricado com aço cromo vanádio.**Obs:** Entrega em até 10 (dez) dias corridos. |  |  |  |
| 20 | 305 | M. | Cabo Rede Cat5e Cx C/305 Metros Azul, par trançado, 100% cobre, largura da banda de 250 MHz, padrão 24 AWG, retardância a chamas CM,marcação metro a metro. |  |  |  |
| 21 | 1 | Un. | Multímetro digital, tensão DC/AC, corrente DC, resistência, temperatura e testes de hFE transistor, diodo e continuidade, indicação depolaridade automática, mudança de faixa automática, proteção por Fusível de 500mA/250V para o Terminal de Entrada “mA” de ação rápida, proteçãopor Fusível de 10A/250V para o Terminal de Entrada “10A” de ação rápida, funcionamento à bateria recarregável. Deve conter na entrega do item asponteiras de teste nas cores preto e vermelho, cabo para carregamento, manual de instruções. O produto deve ser novo. Não pode ser produto demostruário e apresentar marcas de uso. **Obs:** Entrega em até 10 (dez) dias corridos. |  |  |  |
| 22 | 5 | Un. | Lata spray limpa contato elétrico 300ml com tubo extensor para aplicação. |  |  |  |
| 23 | 2 | Un. | Cabo HDMI 2.0 de 10 metros, resolução 4K, quadro: 60 Hz, 32 canais de som. |  |  |  |
| 24 | 5 | Un. | Cabo HDMI 2.0 de 5 metros, resolução 4K, quadro: 60 Hz, 32 canais de som. |  |  |  |
| 25 | 10 | Un. | Switch de mesa com 5 portas 10/100/1000, controle de fluxo IEEE 802.3x, Plug and play (não gerenciável), wi-fi integrado, fonte de alimentação inclusa na embalagem. |  |  |  |
| 26 | 1 | Un. | Alicate para grimpar terminais RJ11/12/45 CAT5, com lâmina para cortar e decapar cabo Lan.**Obs:** Entrega em até 10 (dez) dias corridos. |  |  |  |
| 27 | 30 | M. | Cabo liso para telefone RJ11 na cor preta. |  |  |  |
| 28 | 40 | Un. | Conector RJ11 para uso no cabo de telefone. |  |  |  |
| 29 | 500 | Un. | Conector RJ45 para uso em cabo de rede de dados. |  |  |  |
| **VALOR TOTAL:** |  |
| **VALOR TOTAL POR EXTENSO:** |
| **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS |
| **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** |
| **CONDIÇÕES DE FATURAMENTO:** |
| **VALOR MÍNIMO PARA FATURAMENTO:** |
| **PRAZO PARA ENTREGA:**  |
| **A NOTA FISCAL SERÁ DE MATERIAIS OU SERVIÇOS? OU AMBAS?** |
| **DADOS BANCÁRIOS** |
| **BANCO:** | **AG:** | **C/C:** |
| **DADOS SÓCIO RESPONSÁVEL:** | **CPF:** |
| 1. Declaro para todos os fins de Direito, que recebi e li integralmente o conteúdo do Termo de Referência, relativo ao objeto descrito no cabeçalho deste formulário. Portanto, estou ciente de que o (s) orçamento (s) enviado (s) por esta empresa está estritamente adequado a todas as exigências e condições de contratação de prestação de serviço e/ou fornecimento ali clausuladas, especialmente no que diz respeito a quantidades, unidades, especificações técnicas, forma de apresentação, metodologias e regras de execução, documentações e demais obrigações exigidas. Além disso, estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas e seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos fornecimentos discriminados e especificações técnicas.
2. Declaro, ainda, que se houver alguma incorreção no referido documento (Termo de Referência), seja de ordem técnica ou de restrição no mercado específico de comercialização dos materiais e/ou serviços a serem contratados, que inviabilize ou prejudique o correto fornecimento ou a prestação dos serviços, comunicarei imediatamente através de e-mail de contato, para que a Administração possa tomar as devidas providências de saneamento ou justificar a adoção da questionada medida.
3. Declaro que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no art. 68, VI, da Lei 14.133/2021.
4. Me comprometo a cumprir as obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, sob pena de extinção do contrato, conforme o disposto no art. 137, IX, da Lei 14.133/2021.
5. Observações: É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica para qualquer operação destinada a Órgãos Públicos, independentemente do ramo de atividade exercida. (Art. 7º, III da Decisão Normativa CAT-17, de 24-11-2009).
6. Constitui condição para a contratação com o Poder Público a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da legislação vigente.
 |

Valinhos, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do representante - Nome e RG**